<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<PropertyList>

<!-- 
     ************************************************************************
     Douglas DC-3 C47
     January 2012 modified by PAF team : http://http://equipe-flightgear.forumactif.com
     ************************************************************************
-->

  <name>FR-3-TAXI</name>
  <description>
Avec l'aide de ce tutoriel, vous serez capables de faire un roulage au sol avec votre DC-3

  </description>

  <!-- La procédure devra être complétée au fil du temps et de l'avancement du DC-3. Vous avez la possibilité d'ajouter vos avis et critiques à la suite de ce texte et me donner ainsi une todoList de tout ce que je dois faire et corriger :
  
  Todo List :

  
  Voici la check list du manuel :
  
  *********** TAXI **********
  BRAKES ..................................... CHECK
  FLAP HANDLE .................................... 0
  FLAP INDICATOR ........................... NEUTRAL
  
  ALTIMETERS .......................... CROSSCHECKED
  FLT AND NAV INSTR ........... SET AND CROSSCHECKED
  FLT CONTROLS ........................ TOPS/BOTTOMS

	
  -->

<!-- Configuration au démarrage du tutoriel-->

  <init>
    <set>
      <property>controls/gear/tailwheel-lock</property>
      <value>1</value>
    </set>
    <set>
      <property>controls/flight/flaps</property>
      <value>0.0</value>
    </set>

    <set>
      <property>engines/engine/running</property>
      <value>true</value>
    </set>

    <set>
      <property>controls/flight/elevator-trim</property>
      <value>0</value>
    </set>

    <set>
      <property>controls/flight/elevator-trim</property>
      <value>0</value>
    </set>

    <set>
      <property>controls/flight/aileron-trim</property>
      <value>0</value>
    </set>

    <set>
      <property>controls/flight/rudder-trim</property>
      <value>0</value>
    </set>

    <set>
      <property>instrumentation/doors/crew/position-norm</property>
      <value>0</value>
    </set>

    <set>
      <property>instrumentation/doors/cargo/position-norm</property>
      <value>0</value>
    </set>
  </init>

  <step>
      <message> </message>
    <view>
      <heading-offset-deg>0</heading-offset-deg>
      <pitch-offset-deg>0</pitch-offset-deg>
      <roll-offset-deg>0</roll-offset-deg>
      <x-offset-m>-0.475</x-offset-m>
      <y-offset-m>0.434</y-offset-m>
      <z-offset-m>-7.965</z-offset-m>
      <field-of-view>56</field-of-view>
    </view>
	<error>
   <message>Veuillez demarrer les moteurs, vous pouvez utiliser le tutoriel FRdemarrage </message>
      <condition>
        <equals>
          <property>engines/engine/running</property>
          <value>0</value>
        </equals>
      </condition>
    </error>
    <exit>
   <message>Les moteurs sont en route ?</message>
      <condition>
		<equals>
          <property>engines/engine/running</property>
          <value>1</value>
        </equals>
      </condition>
    </exit>
  </step>

<!-- explications-->
  <step>
    <message>Alors allons-y !</message>
    <view>
      <heading-offset-deg>0</heading-offset-deg>
      <pitch-offset-deg>-13</pitch-offset-deg>
      <roll-offset-deg>0</roll-offset-deg>
      <x-offset-m>-0.4</x-offset-m>
      <y-offset-m>0.434</y-offset-m>
      <z-offset-m>-7.965</z-offset-m>
      <field-of-view>60</field-of-view>
    </view>
  </step>

  <step>
    <message>Sur le DC-3, la direction est assuree par des freins differentiels</message>
    <view>
      <heading-offset-deg>0</heading-offset-deg>
      <pitch-offset-deg>-13</pitch-offset-deg>
      <roll-offset-deg>0</roll-offset-deg>
      <x-offset-m>-0.4</x-offset-m>
      <y-offset-m>0.434</y-offset-m>
      <z-offset-m>-7.965</z-offset-m>
      <field-of-view>60</field-of-view>
    </view>
  </step>

  <step>
    <message>On commence par debloquer la roulette de queue</message>
      <view>
      <heading-offset-deg>0</heading-offset-deg>
      <pitch-offset-deg>-50</pitch-offset-deg>
      <roll-offset-deg>0</roll-offset-deg>
      <x-offset-m>0</x-offset-m>
      <y-offset-m>-0.1</y-offset-m>
      <z-offset-m>-7.9</z-offset-m>
      <field-of-view>52</field-of-view>
    </view>
  </step>

  <step>
    <message>Elle est alors libre de tout mouvement</message>
  </step>

  <step>
    <message>Retirez le frein de parc</message>
      <view>
      <heading-offset-deg>0</heading-offset-deg>
      <pitch-offset-deg>-12</pitch-offset-deg>
      <roll-offset-deg>0</roll-offset-deg>
      <x-offset-m>-0.05</x-offset-m>
      <y-offset-m>-0.4</y-offset-m>
      <z-offset-m>-8</z-offset-m>
      <field-of-view>52</field-of-view>
    </view>
    <error>
	  <message>Cliquez sur le bouton rouge ou faites shift+b</message>
      <condition>
		<equals>
          <property>controls/gear/brake-parking</property>
          <value>1</value>
		</equals>
      </condition>
    </error>
    <exit>
      <condition>
		<equals>
          <property>controls/gear/brake-parking</property>
          <value>0</value>
        </equals>
      </condition>
    </exit>  
  </step>

  <step>
    <message>Poussez legerement la manette des gaz</message>
	 <view>
      <heading-offset-deg>0</heading-offset-deg>
      <pitch-offset-deg>-8</pitch-offset-deg>
      <roll-offset-deg>0</roll-offset-deg>
      <x-offset-m>-0.475</x-offset-m>
      <y-offset-m>0.434</y-offset-m>
      <z-offset-m>-7.965</z-offset-m>
      <field-of-view>60</field-of-view>
    </view>
    <error>
      <message>doucement tout de meme !</message>
      <condition>
          <greater-than>
            <property>controls/engines/engine[0]/throttle</property>
            <value>0.9</value>
          </greater-than>
        <less-than>
          <property>controls/engines/engine[0]/throttle</property>
          <value>0.3</value>
        </less-than>
      </condition>
    </error>
    <exit>
      <condition>
        <less-than>
          <property>controls/engines/engine[0]/throttle</property>
          <value>0.3</value>
        </less-than>
      </condition>
    </exit>
  </step>

  <step>
    <message>L'avion va ainsi avancer</message>
  </step>

  <step>
    <message>Vous pouvez alors diriger l'avion avec le frein de droite (touche ".")  </message>
  </step>
  <step>
    <message>ou de gauche (touche ",")  </message>
  </step>
  <step>
    <message>Ne pas oublier de bloquer le roue avant decollage</message>
  </step>
  
  <end>
    <message>Avec un peu d'entrainement, vous serez capable de diriger correctement le DC-3</message>
  </end>
</PropertyList>
