<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<PropertyList>
<!-- 
     ************************************************************************
     Douglas DC-3 C47
     January 2012 modified by PAF team : http://http://equipe-flightgear.forumactif.com
     ************************************************************************
-->

  <name>DE-2-Startup</name>
  <description>Mit diesem Tutorial lernen Sie wie man die Motoren der DC-3 zu starten</description>
  
  <init>
    <set>
      <property>controls/gear/tailwheel-lock</property>
      <value>1</value>
    </set>
    <set>
      <property>controls/gear/brake-parking-pos</property>
      <value>0</value>
    </set>
    <set>
      <property>controls/flight/flaps</property>
      <value>0.0</value>
    </set>
    <set>
      <property>controls/engines/engine/magnetos</property>
      <value>0</value>
    </set>
    <set>
      <property>controls/engines/engine/throttle</property>
      <value>0.0</value>
    </set>
    <set>
      <property>controls/engines/engine[0]/mixture</property>
      <value>0.0</value>
    </set>
    <set>
      <property>controls/engines/engine[1]/mixture</property>
      <value>0.0</value>
    </set>
    <set>
      <property>controls/engines/engine[0]/propeller-pitch</property>
      <value>0.0</value>
    </set>
    <set>
      <property>controls/engines/engine[1]/propeller-pitch</property>
      <value>0.0</value>
    </set>
    <set>
      <property>engines/engine/running</property>
      <value>false</value>
    </set>
    <set>
      <property>environment/weather-scenario</property>
      <value>Fair weather</value>
    </set>
    <set>
      <property>controls/flight/elevator-trim</property>
      <value>0</value>
    </set>
    <set>
      <property>controls/flight/elevator-trim</property>
      <value>0</value>
    </set>
    <set>
      <property>controls/flight/aileron-trim</property>
      <value>0</value>
    </set>
    <set>
      <property>controls/flight/rudder-trim</property>
      <value>0</value>
    </set>
    <set>
      <property>instrumentation/doors/crew/position-norm</property>
      <value>0</value>
    </set>
    <set>
      <property>instrumentation/doors/cargo/position-norm</property>
      <value>0</value>
    </set>
  </init>


  <step>
    <message>begrussen in der DC-3, wir konnen Starten die Motoren !</message>
  </step>
  
  <step>
    <message>Zuerst legte die Parkbremse</message>  
      <view>
      <heading-offset-deg>0</heading-offset-deg>
      <pitch-offset-deg>-12</pitch-offset-deg>
      <roll-offset-deg>0</roll-offset-deg>
      <x-offset-m>-0.05</x-offset-m>
      <y-offset-m>-0.4</y-offset-m>
      <z-offset-m>-8</z-offset-m>
      <field-of-view>53</field-of-view>
    </view>
    <error>
	  <message>Klicken Sie auf den roten Knopf</message>
      <condition>
		<equals>
          <property>controls/gear/brake-parking</property>
          <value>0</value>
		</equals>
      </condition>
    </error>
    <exit>
      <condition>
		<equals>
          <property>controls/gear/brake-parking</property>
          <value>1</value>
        </equals>
      </condition>
    </exit>  
  </step>
  
<!-- Sélection réservoir principal gauche-->
  <step>
    <message>Wahlen Sie die Haupt Left Tank (Main LH)</message>
    <view>
      <heading-offset-deg>-10</heading-offset-deg>
      <pitch-offset-deg>-77</pitch-offset-deg>
      <roll-offset-deg>0</roll-offset-deg>
      <x-offset-m>-0.2</x-offset-m>
      <y-offset-m>0.3</y-offset-m>
      <z-offset-m>-8.18</z-offset-m>
      <field-of-view>45</field-of-view>
    </view>
	<error>
	<message>Stellen Sie den Schalter auf die Main LH Position</message>
      <condition>
        <less-than>
          <property>controls/fuel/left-valve-pos</property>
          <value>3</value>
        </less-than>
      </condition>
    </error>
    <error>
	  <message>Stellen Sie den Schalter auf die Main LH Position</message>
      <condition>
        <greater-than>
          <property>controls/fuel/left-valve-pos</property>
          <value>3</value>
        </greater-than>
      </condition>
    </error>
    <exit> 
      <condition>
		<equals>
          <property>controls/fuel/left-valve-pos</property>
          <value>3</value>
        </equals>
      </condition>
    </exit>  
  </step>
  
<!-- sélection réservoir principal droit-->
  <step>
    <message>Wahlen Sie die Haupt rechts Tank (Main RH)</message>
    <view>
      <heading-offset-deg>0</heading-offset-deg>
      <pitch-offset-deg>-80</pitch-offset-deg>
      <roll-offset-deg>-5</roll-offset-deg>
      <x-offset-m>0.2</x-offset-m>
      <y-offset-m>0.5</y-offset-m>
      <z-offset-m>-8.175</z-offset-m>
      <field-of-view>43</field-of-view>
    </view>
	<error>
	  <message>Stellen Sie den Schalter auf die Main RH Position</message>
      <condition>
        <less-than>
          <property>controls/fuel/right-valve-pos</property>
          <value>2</value>
        </less-than>
      </condition>
    </error>
    <error>
	  <message>Stellen Sie den Schalter auf die Main RH Position</message>
      <condition>
        <greater-than>
          <property>controls/fuel/right-valve-pos</property>
          <value>2</value>
        </greater-than>
      </condition>
    </error>
    <exit>
      <condition>
		<equals>
          <property>controls/fuel/right-valve-pos</property>
          <value>2</value>
        </equals>
      </condition>
    </exit>  
  </step>

  
<!-- battery master-->
  <step>
    <message>Aktivieren Sie die Batterie (Master Battery)</message>
    <view>
      <heading-offset-deg>54</heading-offset-deg>
      <pitch-offset-deg>20</pitch-offset-deg>
      <roll-offset-deg>5</roll-offset-deg>
      <x-offset-m>-0.30</x-offset-m>
      <y-offset-m>0.5</y-offset-m>
      <z-offset-m>-8</z-offset-m>
      <field-of-view>55.0</field-of-view>
    </view>
    <exit>
      <condition>
		<equals>
          <property>controls/electric/battery-switch-pos</property>
          <value>1</value>
        </equals>
      </condition>
    </exit>  
  </step>

<!-- boost pump-->
  <step>
    <message>Stellen Sie den Schalter der rechten Booster-Pumpe, um der rechten Booster-Pumpe zu starten</message>
    <view>
      <heading-offset-deg>-30</heading-offset-deg>
      <pitch-offset-deg>15</pitch-offset-deg>
      <roll-offset-deg>5</roll-offset-deg>
      <x-offset-m>0.1</x-offset-m>
      <y-offset-m>0.5</y-offset-m>
      <z-offset-m>-8.13</z-offset-m>
      <field-of-view>50</field-of-view>
    </view>
    <exit>
      <condition>
		<equals>
          <property>controls/fuel/tank[1]/boost-pump-pos</property>
          <value>1</value>
        </equals>
      </condition>
    </exit>
  </step>

 <!-- Mixture-->
  <step>
    <message>Setzen Sie den Reichtum Handle zum Auto Rich position</message>
    <view>
      <heading-offset-deg>0</heading-offset-deg>
      <pitch-offset-deg>-65</pitch-offset-deg>
      <roll-offset-deg>0</roll-offset-deg>
      <x-offset-m>0.15</x-offset-m>
      <y-offset-m>0.3</y-offset-m>
      <z-offset-m>-7.85</z-offset-m>
      <field-of-view>55.0</field-of-view>
    </view>
    <error>
      <message>Legen Sie die Maus auf den roten Handgriff und bewegen Sie ihn mit dem clic</message>
      <message>Anstieg der Mischung</message>
      <condition>
        <less-than>
          <property>controls/engines/engine[1]/mixture</property>
          <value>0.55</value>
        </less-than>
      </condition>
    </error>
    <error>
      <message>Es ist ein bisschen zu !</message>
      <condition>
        <greater-than>
          <property>controls/engines/engine[1]/mixture</property>
          <value>0.75</value>
        </greater-than>
      </condition>
    </error>
    <exit>
      <condition>
        <and>
          <greater-than>
            <property>controls/engines/engine[1]/mixture</property>
            <value>0.55</value>
          </greater-than>
          <less-than>
            <property>controls/engines/engine[1]/mixture</property>
            <value>0.75</value>
          </less-than>
        </and>
      </condition>
    </exit>
  </step>

<!-- Gaz -->
  <step>
    <message>Offnen Sie die Drosselklappe leicht (10%)</message>
    <view>
      <heading-offset-deg>-10</heading-offset-deg>
      <pitch-offset-deg>-85</pitch-offset-deg>
      <roll-offset-deg>0</roll-offset-deg>
      <x-offset-m>0.05</x-offset-m>
      <y-offset-m>0.29</y-offset-m>
      <z-offset-m>-8.08</z-offset-m>
      <field-of-view>60.0</field-of-view>
    </view>
    <error>
      <message>leicht steigen die Drosselklappe</message>
      <condition>
        <less-than>
          <property>controls/engines/engine[0]/throttle</property>
          <value>0.02</value>
        </less-than>
      </condition>
    </error>
    <error>
      <message>Es ist ein bisschen zu !</message>
      <condition>
        <greater-than>
          <property>controls/engines/engine[0]/throttle</property>
          <value>0.2</value>
        </greater-than>
      </condition>
    </error>
    <exit>
      <condition>
        <and>
          <greater-than>
            <property>controls/engines/engine[0]/throttle</property>
            <value>0.05</value>
          </greater-than>
          <less-than>
            <property>controls/engines/engine[0]/throttle</property>
            <value>0.15</value>
          </less-than>
        </and>
      </condition>
    </exit>
  </step>

<!-- RPM -->
  <step>
    <message>Propellersteigung zwischen 70% und 100%</message>
    <view>
      <heading-offset-deg>-10</heading-offset-deg>
      <pitch-offset-deg>-85</pitch-offset-deg>
      <roll-offset-deg>0</roll-offset-deg>
      <x-offset-m>-0.1</x-offset-m>
      <y-offset-m>0.29</y-offset-m>
      <z-offset-m>-8.08</z-offset-m>
      <field-of-view>60.0</field-of-view>
    </view>
    <error>
      <message>Erhohen den propellersteigung</message>
      <condition>
        <less-than>
          <property>controls/engines/engine[0]/propeller-pitch</property>
          <value>0.7</value>
        </less-than>
      </condition>
    </error>
    <exit>
      <condition>
        <and>
          <greater-than>
            <property>controls/engines/engine[0]/propeller-pitch</property>
            <value>0.70</value>
          </greater-than>
          <less-than>
            <property>controls/engines/engine[0]/propeller-pitch</property>
            <value>1.1</value>
          </less-than>
        </and>
      </condition>
    </exit>
  </step>

 <!-- Magneto droit sur both-->
  <step>
    <message>Legen Sie die rechte Magnetzunder zu both</message>
    <view>
      <heading-offset-deg>0</heading-offset-deg>
      <pitch-offset-deg>0</pitch-offset-deg>
      <roll-offset-deg>0</roll-offset-deg>
      <x-offset-m>0</x-offset-m>
      <y-offset-m>0.55</y-offset-m>
      <z-offset-m>-8.1</z-offset-m>
      <field-of-view>55.0</field-of-view>
    </view>
    <exit>
      <condition>
		<equals>
          <property>controls/engines/engine[1]/magnetos-pos</property>
          <value>3</value>
        </equals>
      </condition>
    </exit>
  </step>

  <step>
    <message>Nun, wir uberprufen niemand nahe unserem Propeller ist</message>
    <view>
      <heading-offset-deg>-100</heading-offset-deg>
      <pitch-offset-deg>-30</pitch-offset-deg>
      <roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
      <x-offset-m>0.65</x-offset-m>
      <y-offset-m>0.48</y-offset-m>
      <z-offset-m>-7.95</z-offset-m>
      <field-of-view>65.0</field-of-view>
    </view>
  </step>

<!-- start droite-->
  <step>
    <message>Wir konnen den Motor starten, schalten Sie der rechten Starter</message>
    <view>
     <heading-offset-deg>-30</heading-offset-deg>
      <pitch-offset-deg>15</pitch-offset-deg>
      <roll-offset-deg>5</roll-offset-deg>
      <x-offset-m>0.1</x-offset-m>
      <y-offset-m>0.5</y-offset-m>
      <z-offset-m>-8.13</z-offset-m>
         <field-of-view>55</field-of-view>
    </view>
    <exit>
      <condition>
	    <equals>
	      <property>engines/engine[1]/running</property>
          <value>1</value>
	    </equals>
      </condition>
    </exit>
  </step>

  <step>
    <message>Der richtige Motor gestartet wird !</message>
    <view>
      <heading-offset-deg>-100</heading-offset-deg>
      <pitch-offset-deg>-30</pitch-offset-deg>
      <roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
      <x-offset-m>0.65</x-offset-m>
      <y-offset-m>0.48</y-offset-m>
      <z-offset-m>-7.9</z-offset-m>
      <field-of-view>65.0</field-of-view>
    </view>
    <exit>
      <condition>
	    <equals>
	      <property>engines/engine[1]/running</property>
          <value>1</value>
	    </equals>
      </condition>
    </exit>
  </step>


<!-- Arrêt boost pump-->
  <step>
    <message>Sie konnen jetzt stoppen die Booster-Pumpe rechts (Booster pump Right)</message>
    <view>
     <heading-offset-deg>-30</heading-offset-deg>
      <pitch-offset-deg>15</pitch-offset-deg>
      <roll-offset-deg>5</roll-offset-deg>
      <x-offset-m>0.1</x-offset-m>
      <y-offset-m>0.5</y-offset-m>
      <z-offset-m>-8.13</z-offset-m>
      <field-of-view>50</field-of-view>
    </view>
    <exit>
      <condition>
		<equals>
          <property>controls/fuel/tank[1]/boost-pump-pos</property>
          <value>0</value>
        </equals>
      </condition>
    </exit>
  </step>


<!-- Moteur Gauche -->

<!-- boost pump-->
  <step>
    <message>Stellen Sie den Schalter der links Booster-Pumpe, um der links Booster-Pumpe zu starten</message>
    <view>
     <heading-offset-deg>-30</heading-offset-deg>
      <pitch-offset-deg>15</pitch-offset-deg>
      <roll-offset-deg>5</roll-offset-deg>
      <x-offset-m>0.1</x-offset-m>
      <y-offset-m>0.5</y-offset-m>
      <z-offset-m>-8.13</z-offset-m>
      <field-of-view>50</field-of-view>
    </view>
    <exit>
      <condition>
		<equals>
          <property>controls/fuel/tank[0]/boost-pump-pos</property>
          <value>1</value>
        </equals>
      </condition>
    </exit>
  </step>

 <!-- Magneto droit sur both-->
  <step>
    <message>Legen Sie die linkste Magnetzunder zu both</message>
    <view>
      <heading-offset-deg>0</heading-offset-deg>
      <pitch-offset-deg>0</pitch-offset-deg>
      <roll-offset-deg>0</roll-offset-deg>
      <x-offset-m>0</x-offset-m>
      <y-offset-m>0.55</y-offset-m>
      <z-offset-m>-8.1</z-offset-m>
      <field-of-view>55.0</field-of-view>
    </view>
    <exit>
      <condition>
		<equals>
          <property>controls/engines/engine[0]/magnetos-pos</property>
          <value>3</value>
        </equals>
      </condition>
    </exit>
  </step>

  <!-- Vérifications-->
  <step>
    <message>Wir uberprufen niemand nahe unserem Propeller ist</message>
    <view>
      <heading-offset-deg>95</heading-offset-deg>
      <pitch-offset-deg>-45</pitch-offset-deg>
      <roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
      <x-offset-m>-0.75</x-offset-m>
      <y-offset-m>0.4</y-offset-m>
      <z-offset-m>-7.9</z-offset-m>
      <field-of-view>67.0</field-of-view>
    </view>
  </step>
 
<!-- start gauche -->
  <step>
    <message>Wir konnen den Motor starten, schalten Sie der links Starter</message>
    <view>
     <heading-offset-deg>-30</heading-offset-deg>
      <pitch-offset-deg>15</pitch-offset-deg>
      <roll-offset-deg>5</roll-offset-deg>
      <x-offset-m>0.1</x-offset-m>
      <y-offset-m>0.5</y-offset-m>
      <z-offset-m>-8.13</z-offset-m>
      <field-of-view>50</field-of-view>
    </view>
    <exit>
      <condition>
		<equals>
          <property>engines/engine[0]/running</property>
          <value>1</value>
        </equals>
      </condition>
    </exit>
  </step>

  <step>
    <message>Der linkstige Motor gestartet wird !</message>
    <view>
      <heading-offset-deg>95</heading-offset-deg>
      <pitch-offset-deg>-45</pitch-offset-deg>
      <roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
      <x-offset-m>-0.75</x-offset-m>
      <y-offset-m>0.4</y-offset-m>
      <z-offset-m>-7.9</z-offset-m>
      <field-of-view>67.0</field-of-view>
    </view>
    <exit>
      <condition>
	    <equals>
	      <property>engines/engine[0]/running</property>
          <value>1</value>
	    </equals>
      </condition>
    </exit>
  </step>
  
 <!-- Arrêt boost pump-->
  <step>
    <message>Sie konnen jetzt stoppen die Booster-Pumpe links (Booster pump Right)</message>
    <view>
     <heading-offset-deg>-30</heading-offset-deg>
      <pitch-offset-deg>15</pitch-offset-deg>
      <roll-offset-deg>5</roll-offset-deg>
      <x-offset-m>0.1</x-offset-m>
      <y-offset-m>0.5</y-offset-m>
      <z-offset-m>-8.13</z-offset-m>
      <field-of-view>50</field-of-view>
    </view>
    <exit>
      <condition>
		<equals>
          <property>controls/fuel/tank[0]/boost-pump-pos</property>
          <value>0</value>
        </equals>
      </condition>
    </exit>
  </step>

  <end>
    <message>Gluckwunsch, wir sind nun bereit, dem Taxi zum Piste</message>
  </end>
</PropertyList>
