<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--###################################################################################
		Lake of Constance Hangar :: M.Kraus
		Boeing 707 for Flightgear Septemper 2013
		This file is licenced under the terms of the GNU General Public Licence V2 or later
		###################################################################################
-->
<PropertyList>
	<name>Engines: Start-up [italiano]</name>
	<description>Motores avviare (with external Power Unit)</description>

	<init>
		<set>
			<property>/sim/current-view/view-number</property>
			<value>0</value>
		</set>
		<set>
			<property>/controls/gear/brake-parking</property>
			<value>1</value>
		</set>
		<set>
			<property>/controls/flight/flaps</property>
			<value>0.0</value>
		</set>
		<set>
			<property>/b707/generator/gen-bus-tie[0]</property>
			<value>0</value>
		</set>
		<set>
			<property>/b707/generator/gen-breaker[0]</property>
			<value>0</value>
		</set>
		<set>
			<property>/b707/generator/gen-control[0]</property>
			<value>0</value>
		</set>
		<set>
			<property>/b707/generator/gen-drive[0]</property>
			<value>0</value>
		</set>
		<set>
			<property>/b707/generator/gen-bus-tie[1]</property>
			<value>0</value>
		</set>
		<set>
			<property>/b707/generator/gen-breaker[1]</property>
			<value>0</value>
		</set>
		<set>
			<property>/b707/generator/gen-control[1]</property>
			<value>0</value>
		</set>
		<set>
			<property>/b707/generator/gen-drive[1]</property>
			<value>0</value>
		</set>
		<set>
			<property>/b707/generator/gen-bus-tie[2]</property>
			<value>0</value>
		</set>
		<set>
			<property>/b707/generator/gen-breaker[2]</property>
			<value>0</value>
		</set>
		<set>
			<property>/b707/generator/gen-control[2]</property>
			<value>0</value>
		</set>
		<set>
			<property>/b707/generator/gen-drive[2]</property>
			<value>0</value>
		</set>
		<set>
			<property>/controls/electric/engine[2]/generator</property>
			<value>0</value>
		</set>
		<set>
			<property>/b707/generator/gen-bus-tie[3]</property>
			<value>0</value>
		</set>
		<set>
			<property>/b707/generator/gen-breaker[3]</property>
			<value>0</value>
		</set>
		<set>
			<property>/b707/generator/gen-control[3]</property>
			<value>0</value>
		</set>
		<set>
			<property>/b707/generator/gen-drive[3]</property>
			<value>0</value>
		</set>
		<set>
			<property>/controls/engines/engine[0]/cutoff</property>
			<value>1</value>
		</set>
		<set>
			<property>/controls/engines/engine[1]/cutoff</property>
			<value>1</value>
		</set>
		<set>
			<property>/controls/engines/engine[2]/cutoff</property>
			<value>1</value>
		</set>
		<set>
			<property>/controls/engines/engine[3]/cutoff</property>
			<value>1</value>
		</set>
		<set>
			<property>/b707/fuel/valves/valve-pos[0]</property>
			<value>0</value>
		</set>
		<set>
			<property>/b707/fuel/valves/valve-pos[1]</property>
			<value>0</value>
		</set>
		<set>
			<property>/b707/fuel/valves/valve-pos[2]</property>
			<value>0</value>
		</set>
		<set>
			<property>/b707/fuel/valves/valve-pos[3]</property>
			<value>0</value>
		</set>
		<set>
			<property>/b707/fuel/valves/valve-pos[4]</property>
			<value>0</value>
		</set>
		<set>
			<property>/b707/fuel/valves/valve-pos[5]</property>
			<value>0</value>
		</set>
		<set>
			<property>/b707/fuel/valves/boost-pump[0]</property>
			<value>0</value>
		</set>
		<set>
			<property>/b707/fuel/valves/boost-pump[1]</property>
			<value>0</value>
		</set>
		<set>
			<property>/b707/fuel/valves/boost-pump[3]</property>
			<value>0</value>
		</set>
		<set>
			<property>/b707/fuel/valves/boost-pump[4]</property>
			<value>0</value>
		</set>
		<set>
			<property>/b707/fuel/valves/boost-pump[5]</property>
			<value>0</value>
		</set>
		<set>
			<property>/b707/fuel/valves/boost-pump[6]</property>
			<value>0</value>
		</set>
		<set>
			<property>/b707/fuel/valves/boost-pump[7]</property>
			<value>0</value>
		</set>
		<set>
			<property>/b707/fuel/valves/boost-pump[8]</property>
			<value>0</value>
		</set>
		<set>
			<property>/b707/fuel/valves/boost-pump[9]</property>
			<value>0</value>
		</set>
		<set>
			<property>/b707/fuel/valves/fuel-shutoff[0]</property>
			<value>0</value>
		</set>
		<set>
			<property>/b707/fuel/valves/fuel-shutoff[1]</property>
			<value>0</value>
		</set>
		<set>
			<property>/b707/fuel/valves/fuel-shutoff[2]</property>
			<value>0</value>
		</set>
		<set>
			<property>/b707/fuel/valves/fuel-shutoff[3]</property>
			<value>0</value>
		</set>
		<set>
			<property>/b707/load-volt-selector</property>
			<value>0</value>
		</set>
		<set>
			<property>/b707/external-power-connected</property>
			<value>0</value>
		</set>
		<set>
			<property>/b707/battery-switch</property>
			<value>0</value>
		</set>		
		<set>
			<property>/b707/hydraulic/rudder</property>
			<value>0</value>
		</set>
		<set>
			<property>/b707/hydraulic/system</property>
			<value>0</value>
		</set>
		<set>
			<property>/b707/hydraulic/brake-valve</property>
			<value>0</value>
		</set>
		<set>
			<property>/b707/hydraulic/ac-aux-pump[0]</property>
			<value>0</value>
		</set>
		<set>
			<property>/b707/hydraulic/ac-aux-pump[1]</property>
			<value>0</value>
		</set>
		<set>
			<property>/b707/hydraulic/hyd-fluid-shutoff-cover[0]</property>
			<value>0</value>
		</set>
		<set>
			<property>/b707/hydraulic/hyd-fluid-shutoff-cover[1]</property>
			<value>0</value>
		</set>
		<set>
			<property>/b707/hydraulic/hyd-fluid-shutoff[0]</property>
			<value>0</value>
		</set>
		<set>
			<property>/b707/hydraulic/hyd-fluid-shutoff[1]</property>
			<value>0</value>
		</set>
		<set>
			<property>/b707/hydraulic/hyd-fluid-pump[0]</property>
			<value>0</value>
		</set>
		<set>
			<property>/b707/hydraulic/hyd-fluid-pump[1]</property>
			<value>0</value>
		</set>

	</init>

	<step>
		<message>
			Collegare l'unita di alimentazione esterna.
			Nel menu principale: Boeing 707 / Unita di alimentazione esterna
			(o External Power Unit).
		</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>240.8</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>4.0</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.4</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>49.1</field-of-view>
		</view>

		<marker>
				<x-m>-17.5636</x-m>
				<y-m>0.5711</y-m>
				<z-m>1.3967</z-m>
				<scale>1.6612</scale>
		</marker>

		<exit>
			<condition>
				<property>/b707/external-power-connected</property>
			</condition>
		</exit>
	</step>
	
	<step>
		<message>
			L'unita di alimentazione esterna e stata collegata.
		</message>
		<view>
		    <view-number>1</view-number>
				<heading-offset-deg>195.9</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>-3.7</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>25.0</x-offset-m>
				<y-offset-m>2.0</y-offset-m>
				<z-offset-m>-45.0</z-offset-m>
				<field-of-view>21.6</field-of-view>
		</view>
		<exit>
			<condition>
				<property>/b707/external-power-connected</property>
			</condition>
		</exit>
	</step>
	
	<step>
		<message>
			Aprire il coperchio, collegare la batteria, poi richiudere il coperchio.
		</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>235.4</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>7.9</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.3</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>51.5</field-of-view>
		</view>

		<marker>
				<x-m>-17.5901</x-m>
				<y-m>0.5711</y-m>
				<z-m>1.4587</z-m>
				<scale>2.3719</scale>
		</marker>

		<error>
			<message>Aprire il coperchio, porre su ON (alzare la levetta)
			         e richiudere il coperchio.</message>
			<condition>
				<not><property>/b707/battery-switch</property></not>
			</condition>
		</error>
		<exit>
			<condition>
				<property>/b707/battery-switch</property>
			</condition>
		</exit>
	</step>
	
	<step>
		<message>
			Porre il selettore LOAD &amp; VOLTS su BUS TIE.
		</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>234.0</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>14.4</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.3</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>14.1</field-of-view>
		</view>

		<marker>
				<x-m>-17.5554</x-m>
				<y-m>0.5711</y-m>
				<z-m>1.4628</z-m>
				<scale>3.0000</scale>
		</marker>
		<error>
			<message>Selezionare BUS TIE.</message>
			<condition>
				<or>
					<less-than>
						<property>/b707/load-volt-selector</property>
						<value>1</value>
					</less-than>
					<greater-than>
						<property>/b707/load-volt-selector</property>
						<value>1</value>
					</greater-than>
				</or>
			</condition>
		</error>
		<exit>
			<condition>
				<equals>
					<property>/b707/load-volt-selector</property>
					<value>1</value>
				</equals>
			</condition>
		</exit>
	</step>
	
	<step>
		<message>
			Porre il selettore ESSENTIAL POWER su EXT PWR.
		</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>238.1</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>7.5</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.3</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>14.5</field-of-view>
		</view>

		<marker>
				<x-m>-17.5620</x-m>
				<y-m>0.6000</y-m>
				<z-m>1.3686</z-m>
				<scale>1.3967</scale>
		</marker>
		<error>
			<message>Selezionare EXT PWR.</message>
			<condition>
				<or>
					<less-than>
						<property>/b707/ess-power-switch</property>
						<value>5</value>
					</less-than>
					<greater-than>
						<property>/b707/ess-power-switch</property>
						<value>5</value>
					</greater-than>
				</or>
			</condition>
		</error>
		<exit>
			<condition>
				<equals>
					<property>/b707/ess-power-switch</property>
					<value>5</value>
				</equals>
			</condition>
		</exit>
	</step>
	
	<step>
		<message>
			Porre il selettore AC PARALLELING su EXTERNAL POWER
			(la sorgente AC verra poi sincronizzata a 400Hz).
		</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>241.4</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>3.4</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.4</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>15.9</field-of-view>
		</view>

		<marker>
				<x-m>-17.6165</x-m>
				<y-m>0.6000</y-m>
				<z-m>1.2488</z-m>
				<scale>1.3967</scale>
		</marker>
		<error>
			<message>Selezionare EXTERNAL POWER.</message>
			<condition>
				<or>
					<less-than>
						<property>/b707/ac/ac-para-select</property>
						<value>6</value>
					</less-than>
					<greater-than>
						<property>/b707/ac/ac-para-select</property>
						<value>6</value>
					</greater-than>
				</or>
			</condition>
		</error>
		<exit>
			<condition>
				<equals>
					<property>/b707/ac/ac-para-select</property>
					<value>6</value>
				</equals>
			</condition>
		</exit>
	</step>

	<step>
		<message>
			AUXILIARY PUMPS: porre su ON
			(pressione idraulica per il funzionamento di timone, carrello e alcuni sistemi).
		</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>230.5</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>-17.6</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.3</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>17.7</field-of-view>
		</view>

		<marker>
				<x-m>-17.4422</x-m>
				<y-m>0.7289</y-m>
				<z-m>0.7942</z-m>
				<scale>1.4959</scale>
		</marker>

		<error>
			<message>Porre entrambi su ON e attendere che lo strumento
                     RUD HYD PRESS (pressione idraulica timone) raggiunga 3000 PSI.
			</message>
			<condition>
				<or>
					<not><property>/b707/hydraulic/ac-aux-pump[0]</property></not>
					<not><property>/b707/hydraulic/ac-aux-pump[1]</property></not>
					<less-than>
						<property>/b707/hydraulic/rudder</property>
						<value>2900</value>
					</less-than>
				</or>
			</condition>
		</error>
		<exit>
			<condition>
			 <and>
				<property>/b707/hydraulic/ac-aux-pump[0]</property>
				<property>/b707/hydraulic/ac-aux-pump[1]</property>
				<greater-than>
					<property>/b707/hydraulic/rudder</property>
					<value>2900</value>
				</greater-than>
			 </and>
			</condition>
		</exit>
	</step>
	
	<step>
		<message>
			INTER CONNECT VALVE: porre su SYSTEM
			(sistema di sostegno delle pompe ausiliarie AC).
		</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>230.5</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>-17.6</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.3</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>17.7</field-of-view>
		</view>

		<marker>
				<x-m>-17.4066</x-m>
				<y-m>0.7289</y-m>
				<z-m>0.7942</z-m>
				<scale>1.4959</scale>
		</marker>
		
		<error>
			<message>Abbassare questa leva.</message>
			<condition>
				<not>
					<equals>
						<property>b707/hydraulic/brake-valve</property>
						<value>2</value>
					</equals>
				</not>
			</condition>
		</error>
		<exit>
			<condition>
				<equals>
					<property>b707/hydraulic/brake-valve</property>
					<value>2</value>
				</equals>
			</condition>
		</exit>
	</step>		
	
	<step>
		<message>
			HYD FLUID SHUTOFF: porre su OPEN.
		</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>230.5</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>-17.6</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.3</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>17.7</field-of-view>
		</view>

		<marker>
				<x-m>-17.3207</x-m>
				<y-m>0.7289</y-m>
				<z-m>0.7942</z-m>
				<scale>2.7686</scale>
		</marker>

		<error>
			<message>Aprire i coperchi, alzare le leve e richiudere i coperchi.</message>
			<condition>
				<or>
					<not><property>/b707/hydraulic/hyd-fluid-shutoff[0]</property></not>
					<not><property>/b707/hydraulic/hyd-fluid-shutoff[1]</property></not>
				</or>
			</condition>
		</error>
		<exit>
			<condition>
				<and>
					<property>/b707/hydraulic/hyd-fluid-shutoff[0]</property>
					<property>/b707/hydraulic/hyd-fluid-shutoff[1]</property>
				</and>
			</condition>
		</exit>
	</step>	
	
	<step>
		<message>
			ENGINE PUMPS: porre su ON
			(supporto idraulico per tutti gli altri sistemi).
		</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>230.5</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>-17.6</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.3</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>17.7</field-of-view>
		</view>

		<marker>
				<x-m>-17.3744</x-m>
				<y-m>0.7289</y-m>
				<z-m>0.7918</z-m>
				<scale>1.5124</scale>
		</marker>

		<error>
			<message>Porre entrambi su ON e attendere che lo strumento
			         HYD SYS PRESS (pressione idraulica sistema) raggiunga 2200 PSI.
			</message>
			<condition>
				<or>
					<not><property>/b707/hydraulic/hyd-fluid-pump[0]</property></not>
					<not><property>/b707/hydraulic/hyd-fluid-pump[1]</property></not>					
					<less-than>
						<property>/b707/hydraulic/system</property>
						<value>2000</value>
					</less-than>
				</or>
			</condition>
		</error>
		<exit>
			<condition>
				<and>
					<property>/b707/hydraulic/hyd-fluid-pump[0]</property>
					<property>/b707/hydraulic/hyd-fluid-pump[1]</property>
					<greater-than>
						<property>/b707/hydraulic/system</property>
						<value>2000</value>
					</greater-than>
				</and>
			</condition>
		</exit>
	</step>	
	
	<step>
		<message>
			Porre il selettore EXTERNAL POWER su ON.
		</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>237.8</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>8.2</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.3</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>15.9</field-of-view>
		</view>

		<marker>
				<x-m>-17.5785</x-m>
				<y-m>0.6000</y-m>
				<z-m>1.4091</z-m>
				<scale>1.4959</scale>
		</marker>
		<error>
			<message>
				Porre su ON.
			</message>
			<condition>
				<not><property>/b707/ground-connect</property></not>
			</condition>
		</error>
		<exit>
			<condition>
				<property>/b707/ground-connect</property>
			</condition>
		</exit>
	</step>

	<step>
		<message>
			Attivare le unita GEN DRIVE. Aprire i coperchi rossi
			e alzare le levette. Richiudere i coperchi.
			ATTENZIONE: non e possibile farlo in volo!
		</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>241.8</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>14.8</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.4</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>22.8</field-of-view>
		</view>

		<marker>
				<x-m>-17.8587</x-m>
				<y-m>0.5711</y-m>
				<z-m>1.4603</z-m>
				<scale>1.6612</scale>
		</marker>
		<error>
			<message>
				Attivare tutte le unita GEN DRIVE e richiudere i coperchi.
				ATTENZIONE: non e possibile farlo in volo!
			</message>
			<condition>
				<not><property>/b707/generator/gen-drive[0]</property></not>
				<not><property>/b707/generator/gen-drive[1]</property></not>
				<not><property>/b707/generator/gen-drive[2]</property></not>
				<not><property>/b707/generator/gen-drive[3]</property></not>
				<property>/b707/generator/gen-drive-cover[0]</property>
				<property>/b707/generator/gen-drive-cover[1]</property>
				<property>/b707/generator/gen-drive-cover[2]</property>
				<property>/b707/generator/gen-drive-cover[3]</property>
			</condition>
		</error>		
		<exit>
			<condition>
				<property>/b707/generator/gen-drive[0]</property>
				<property>/b707/generator/gen-drive[1]</property>
				<property>/b707/generator/gen-drive[2]</property>
				<property>/b707/generator/gen-drive[3]</property>
			</condition>
		</exit>
	</step>

	<step>
		<message>
			BUS-TIE BREAKER:
			Aprire tutti i coperchi e porre su CLOSE
			(alzare ogni levetta).
		</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>244.9</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>9.7</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.4</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>16.7</field-of-view>
		</view>

		<marker>
				<x-m>-17.8653</x-m>
				<y-m>0.5992</y-m>
				<z-m>1.3669</z-m>
				<scale>1.6628</scale>
		</marker>
		<error>
			<message>
				Attivare tutti i bus (sollevare ogni levetta)!
			</message>
			<condition>
				<not><property>/b707/generator/gen-bus-tie[0]</property></not>
				<not><property>/b707/generator/gen-bus-tie[1]</property></not>
				<not><property>/b707/generator/gen-bus-tie[2]</property></not>
				<not><property>/b707/generator/gen-bus-tie[3]</property></not>
				<property>/b707/generator/gen-bus-tie-cover[0]</property>
				<property>/b707/generator/gen-bus-tie-cover[1]</property>
				<property>/b707/generator/gen-bus-tie-cover[2]</property>
				<property>/b707/generator/gen-bus-tie-cover[3]</property>
			</condition>
		</error>
		<exit>
			<condition>
				<property>/b707/generator/gen-bus-tie[0]</property>
				<property>/b707/generator/gen-bus-tie[1]</property>
				<property>/b707/generator/gen-bus-tie[2]</property>
				<property>/b707/generator/gen-bus-tie[3]</property>
			</condition>
		</exit>
	</step>	
	
	<step>
		<message>
			GEN CONTROL:
			Aprire tutti i coperchi e attivare i regolatori dei generatori
			(sollevare ogni levetta). Richiudere i coperchi.
		</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>246.5</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>8.0</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.4</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>17.8</field-of-view>
		</view>

		<marker>
				<x-m>-17.8620</x-m>
				<y-m>0.6661</y-m>
				<z-m>1.2860</z-m>
				<scale>1.8430</scale>
		</marker>
		<error>
			<message>
				Attivare tutti i regolatori (sollevare ogni levetta) e richiudere i coperchi!
			</message>
			<condition>
				<not><property>/b707/generator/gen-control[0]</property></not>
				<not><property>/b707/generator/gen-control[1]</property></not>
				<not><property>/b707/generator/gen-control[2]</property></not>
				<not><property>/b707/generator/gen-control[3]</property></not>
				<property>/b707/generator/gen-control-cover[0]</property>
				<property>/b707/generator/gen-control-cover[1]</property>
				<property>/b707/generator/gen-control-cover[2]</property>
				<property>/b707/generator/gen-control-cover[3]</property>
			</condition>
		</error>	
		<exit>
			<condition>
				<property>/b707/generator/gen-control[0]</property>
				<property>/b707/generator/gen-control[1]</property>
				<property>/b707/generator/gen-control[2]</property>
				<property>/b707/generator/gen-control[3]</property>
			</condition>
		</exit>
	</step>
	
	<step>
		<message>
			GEN BREAKER:
			Chiudere tutti i circuiti (porre su CLOSE).
		</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>246.5</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>8.0</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.4</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>17.8</field-of-view>
		</view>

		<marker>
				<x-m>-17.8521</x-m>
				<y-m>0.6661</y-m>
				<z-m>1.3331</z-m>
				<scale>1.8430</scale>
		</marker>
		<error>
			<message>
				Porre tutti i circuiti GEN BREAKER su CLOSE, ora!
			</message>
			<condition>
				<not><property>/b707/generator/gen-breaker[0]</property></not>
				<not><property>/b707/generator/gen-breaker[1]</property></not>
				<not><property>/b707/generator/gen-breaker[2]</property></not>
				<not><property>/b707/generator/gen-breaker[3]</property></not>
			</condition>
		</error>
		<exit>
			<condition>
				<property>/b707/generator/gen-breaker[0]</property>
				<property>/b707/generator/gen-breaker[1]</property>
				<property>/b707/generator/gen-breaker[2]</property>
				<property>/b707/generator/gen-breaker[3]</property>
			</condition>
		</exit>
	</step>
	
	<step>
		<message>
			Commutare ogni valvola di percorso del carburante fino a
			attuazione completata (luci blu spente) e riportarla alla
			posizione precedente.
		</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>244.9</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>-9.3</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.4</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>31.1</field-of-view>
		</view>

		<marker>
				<x-m>-17.8157</x-m>
				<y-m>0.7496</y-m>
				<z-m>0.9017</z-m>
				<scale>1.8595</scale>
		</marker>

		<error>
			<message>
			    Commutare per qualche secondo le 6 valvole di
				percorso del carburante e rimetterle come prima!
			</message>
			<condition>
				<not><property>/b707/fuel/valves/valve-pos[0]</property></not>
				<not><property>/b707/fuel/valves/valve-pos[1]</property></not>
				<not><property>/b707/fuel/valves/valve-pos[2]</property></not>
				<not><property>/b707/fuel/valves/valve-pos[3]</property></not>
				<not><property>/b707/fuel/valves/valve-pos[4]</property></not>
				<not><property>/b707/fuel/valves/valve-pos[5]</property></not>
			</condition>
		</error>
		<exit>
			<condition>
				<property>/b707/fuel/valves/valve-pos[0]</property>
				<property>/b707/fuel/valves/valve-pos[1]</property>
				<property>/b707/fuel/valves/valve-pos[2]</property>
				<property>/b707/fuel/valves/valve-pos[3]</property>
				<property>/b707/fuel/valves/valve-pos[4]</property>
				<property>/b707/fuel/valves/valve-pos[5]</property>
			</condition>
		</exit>
	</step>
	
	<step>
		<message>
			BOOST PUMPS: porre su ON (10 interruttori).
		</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>244.9</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>-9.3</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.4</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>31.1</field-of-view>
		</view>

		<marker>
				<x-m>-17.8074</x-m>
				<y-m>0.7496</y-m>
				<z-m>1.0231</z-m>
				<scale>3.0496</scale>
		</marker>

		<error>
			<message>
				Porre BOOST PUMPS su ON (10 interruttori)!
			</message>
			<condition>
				<not><property>/b707/fuel/valves/boost-pump[0]</property></not>
				<not><property>/b707/fuel/valves/boost-pump[1]</property></not>
				<not><property>/b707/fuel/valves/boost-pump[2]</property></not>
				<not><property>/b707/fuel/valves/boost-pump[3]</property></not>
				<not><property>/b707/fuel/valves/boost-pump[4]</property></not>
				<not><property>/b707/fuel/valves/boost-pump[5]</property></not>
				<not><property>/b707/fuel/valves/boost-pump[6]</property></not>
				<not><property>/b707/fuel/valves/boost-pump[7]</property></not>
				<not><property>/b707/fuel/valves/boost-pump[8]</property></not>
				<not><property>/b707/fuel/valves/boost-pump[9]</property></not>
			</condition>
		</error>
		<exit>
			<condition>
				<property>/b707/fuel/valves/boost-pump[0]</property>
				<property>/b707/fuel/valves/boost-pump[1]</property>
				<property>/b707/fuel/valves/boost-pump[2]</property>
				<property>/b707/fuel/valves/boost-pump[3]</property>
				<property>/b707/fuel/valves/boost-pump[4]</property>
				<property>/b707/fuel/valves/boost-pump[5]</property>
				<property>/b707/fuel/valves/boost-pump[6]</property>
				<property>/b707/fuel/valves/boost-pump[7]</property>
				<property>/b707/fuel/valves/boost-pump[8]</property>
				<property>/b707/fuel/valves/boost-pump[9]</property>
			</condition>
		</exit>
	</step>
	
	<step>
		<message>
			Aprire le valvole di spegnimento dei motori
			(porre i 4 interruttori su OPEN).
		</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>244.9</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>-9.3</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.4</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>31.1</field-of-view>
		</view>

		<marker>
				<x-m>-17.8174</x-m>
				<y-m>0.7496</y-m>
				<z-m>1.1000</z-m>
				<scale>3.0496</scale>
		</marker>

		<error>
			<message>
				Le 4 valvole di spegnimento dei motori
				devono essere aperte (porre su OPEN).
			</message>
			<condition>
				<not><property>/b707/fuel/valves/fuel-shutoff[0]</property></not>
				<not><property>/b707/fuel/valves/fuel-shutoff[1]</property></not>
				<not><property>/b707/fuel/valves/fuel-shutoff[2]</property></not>
				<not><property>/b707/fuel/valves/fuel-shutoff[3]</property></not>
			</condition>
		</error>
		<exit>
			<condition>
				<property>/b707/fuel/valves/fuel-shutoff[0]</property>
				<property>/b707/fuel/valves/fuel-shutoff[1]</property>
				<property>/b707/fuel/valves/fuel-shutoff[2]</property>
				<property>/b707/fuel/valves/fuel-shutoff[3]</property>
			</condition>
		</exit>
	</step>
		
	<step>
		<message>ENGINES STARTER: aprire il coperchio del 3.</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>292.9</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>27.5</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.5</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>47.4</field-of-view>
		</view>
		<marker>
		  <x-m> 0.0322</x-m>
		  <y-m> 0.0393</y-m>
		  <z-m> 0.1301</z-m>
			<scale>3.0000</scale>
		</marker>
		<exit>
			<condition>
					<property>/b707/start/startercover[2]</property>
			</condition>
		</exit>
	</step>

	<step>
		<message>Attivare lo starter 3 e poi
		         sollevare la leva 3 per disattivarlo.</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>292.9</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>27.5</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.5</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>47.4</field-of-view>
		</view>
		<marker>
				<x-m>-18.3301</x-m>
				<y-m>0.0149</y-m>
				<z-m>1.4176</z-m>
				<scale>1.9107</scale>
		</marker>
		<exit>
			<condition>
				<property>engines/engine[2]/starter</property>
			</condition>
		</exit>
	</step>
	
	<step>
		<message>
			Sollevare la leva 3 per disattivare lo starter.
		</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>300.2</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>-38.8</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.5</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>31.1</field-of-view>
		</view>

		<marker>
				<x-m>-18.5140</x-m>
				<y-m>0.0074</y-m>
				<z-m>0.6669</z-m>
				<scale>3.6628</scale>
		</marker>

		<error>
			<message>
				Alzare la leva 3!
			</message>
			<condition>
				<property>controls/engines/engine[2]/cutoff</property>
			</condition>
		</error>
		<exit>
			<condition>
				<not><property>controls/engines/engine[2]/cutoff</property></not>
			</condition>
		</exit>
	</step>

	<step>
		<message>Controllare N2 e gli altri strumenti di questo motore.</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>319.3</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>-28.3</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.5</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>52.9</field-of-view>
		</view>

		<marker>
				<x-m>-18.9037</x-m>
				<y-m>-0.0017</y-m>
				<z-m>0.8449</z-m>
				<scale>1.9107</scale>
		</marker>
		<exit>
			<condition>
				<greater-than>
					<property>engines/engine[2]/n2</property>
					<value>35</value>
				</greater-than>
			</condition>
		</exit>
	</step>
	
	<step>
		<message>Starter 3: la luce verde 
		         (in alto vicino al coperchio) e spenta?</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>315.9</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>-29.3</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.5</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>39.1</field-of-view>
		</view>

		<marker>
				<x-m>-18.3301</x-m>
				<y-m>0.0149</y-m>
				<z-m>1.4176</z-m>
				<scale>1.9107</scale>
		</marker>

		<exit>
			<condition>
				<property>engines/engine[2]/running</property>
			</condition>
		</exit>
	</step>
	
	<step>
		<message>Richiudere il coperchio 3, aprire il 4.</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>292.9</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>27.5</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.5</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>47.4</field-of-view>
		</view>
		<exit>
			<condition>
				<property>engines/engine[2]/running</property>
				<property>/b707/start/startercover[3]</property>
			</condition>
		</exit>
	</step>

	<step>
		<message>Attivare lo starter 4 e poi
		         sollevare la leva 4 per disattivarlo.</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>292.9</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>27.5</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.5</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>47.4</field-of-view>
		</view>
		<marker>
				<x-m>-18.3301</x-m>
				<y-m>0.0719</y-m>
				<z-m>1.4176</z-m>
				<scale>1.9107</scale>
		</marker>
		<exit>
			<condition>
				<property>engines/engine[3]/starter</property>
			</condition>
		</exit>
	</step>
	
	<step>
		<message>
			Sollevare la leva 4 per disattivare lo starter.
		</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>300.2</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>-38.8</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.5</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>31.1</field-of-view>
		</view>

		<marker>
				<x-m>-18.5140</x-m>
				<y-m>0.0074</y-m>
				<z-m>0.6669</z-m>
				<scale>3.6628</scale>
		</marker>

		<error>
			<message>
				Alzare la leva 4!
			</message>
			<condition>
				<property>controls/engines/engine[3]/cutoff</property>
			</condition>
		</error>
		<exit>
			<condition>
				<not><property>controls/engines/engine[3]/cutoff</property></not>
			</condition>
		</exit>
	</step>
	
	<step>
		<message>Controllare N2 e gli altri strumenti di questo motore.</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>319.3</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>-28.3</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.5</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>52.9</field-of-view>
		</view>

		<marker>
				<x-m>-18.9037</x-m>
				<y-m>0.0380</y-m>
				<z-m>0.8449</z-m>
				<scale>1.9107</scale>
		</marker>

		<exit>
			<condition>
				<greater-than>
					<property>engines/engine[3]/n2</property>
					<value>40</value>
				</greater-than>
			</condition>
		</exit>
	</step>
	
	<step>
		<message>Starter 4: aspettare che si spenga la luce verde.</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>292.9</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>27.5</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.5</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>47.4</field-of-view>
		</view>
		<exit>
			<condition>
				<property>engines/engine[3]/running</property>
			</condition>
		</exit>
	</step>
	
	<step>
		<message>Richiudere il coperchio 4, aprire il 2.</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>292.9</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>27.5</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.5</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>47.4</field-of-view>
		</view>
		<exit>
			<condition>
				<property>engines/engine[3]/running</property>
				<property>/b707/start/startercover[1]</property>
			</condition>
		</exit>
	</step>

	<step>
		<message>Attivare lo starter 2 e poi
		         sollevare la leva 2 per disattivarlo.</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>292.9</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>27.5</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.5</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>47.4</field-of-view>
		</view>
		<marker>
				<x-m>-18.3301</x-m>
				<y-m>-0.0565</y-m>
				<z-m>1.4102</z-m>
				<scale>1.9107</scale>
		</marker>
		<exit>
			<condition>
				<property>engines/engine[1]/starter</property>
			</condition>
		</exit>
	</step>
		
	<step>
		<message>
			Sollevare la leva 2 per disattivare lo starter.
		</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>300.2</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>-38.8</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.5</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>31.1</field-of-view>
		</view>

		<marker>
				<x-m>-18.5140</x-m>
				<y-m>0.0074</y-m>
				<z-m>0.6669</z-m>
				<scale>3.6628</scale>
		</marker>

		<error>
			<message>
				Alzare la leva 2!
			</message>
			<condition>
				<property>controls/engines/engine[1]/cutoff</property>
			</condition>
		</error>
		<exit>
			<condition>
				<not><property>controls/engines/engine[1]/cutoff</property></not>
			</condition>
		</exit>
	</step>
	
	<step>
		<message>Controllare N2 e gli altri strumenti di questo motore.</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>319.3</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>-28.3</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.5</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>52.9</field-of-view>
		</view>

		<marker>
				<x-m>-18.9037</x-m>
				<y-m>-0.0430</y-m>
				<z-m>0.8449</z-m>
				<scale>1.9107</scale>
		</marker>

		<exit>
			<condition>
				<greater-than>
					<property>engines/engine[1]/n2</property>
					<value>40</value>
				</greater-than>
			</condition>
		</exit>
	</step>
	
	<step>
		<message>Starter 2: aspettare che si spenga la luce verde.</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>292.9</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>27.5</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.5</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>47.4</field-of-view>
		</view>
		<exit>
			<condition>
				<property>engines/engine[1]/running</property>
			</condition>
		</exit>
	</step>	
	
	<step>
		<message>Richiudere il coperchio 2, aprire il coperchio 1.</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>292.9</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>27.5</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.5</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>47.4</field-of-view>
		</view>
		<exit>
			<condition>
				<property>engines/engine[1]/running</property>
				<property>/b707/start/startercover[0]</property>
			</condition>
		</exit>
	</step>

	<step>
		<message>Attivare lo starter 1 e poi
		         sollevare la leva 1 per disattivarlo.</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>292.9</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>27.5</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.5</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>47.4</field-of-view>
		</view>
		<marker>
				<x-m>-18.3301</x-m>
				<y-m>-0.1193</y-m>
				<z-m>1.4102</z-m>
				<scale>1.9107</scale>
		</marker>
		<exit>
			<condition>
				<property>engines/engine[0]/starter</property>
			</condition>
		</exit>
	</step>
	
	<step>
		<message>
			Sollevare la leva 1 per disattivare lo starter.
		</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>300.2</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>-38.8</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.5</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>31.1</field-of-view>
		</view>

		<marker>
				<x-m>-18.5140</x-m>
				<y-m>0.0074</y-m>
				<z-m>0.6669</z-m>
				<scale>3.6628</scale>
		</marker>

		<error>
			<message>
				Alzare la leva 1!
			</message>
			<condition>
				<property>controls/engines/engine[0]/cutoff</property>
			</condition>
		</error>
		<exit>
			<condition>
				<not><property>controls/engines/engine[0]/cutoff</property></not>
			</condition>
		</exit>
	</step>
	
	<step>
		<message>Controllare N2 e gli altri strumenti di questo motore.</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>319.3</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>-28.3</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.5</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>52.9</field-of-view>
		</view>

		<marker>
				<x-m>-18.9037</x-m>
				<y-m>-0.0843</y-m>
				<z-m>0.8449</z-m>
				<scale>1.9107</scale>
		</marker>

		<exit>
			<condition>
				<greater-than>
					<property>engines/engine[1]/n2</property>
					<value>35</value>
				</greater-than>
			</condition>
		</exit>
	</step>
	
	<step>
		<message>Starter 1: aspettare che si spenga la luce verde.</message>
		<view>
			<heading-offset-deg>-75</heading-offset-deg>
			<pitch-offset-deg>30.0</pitch-offset-deg>
			<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
			<x-offset-m>-0.46</x-offset-m>
			<y-offset-m>1.19</y-offset-m>
			<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
			<field-of-view>44.3</field-of-view>
		</view>
		<exit>
			<condition>
				<property>engines/engine[0]/running</property>
			</condition>
		</exit>
	</step>	

	<step>
		<message>Richiudere il coperchio 1.</message>
		<view>
			<heading-offset-deg>-75</heading-offset-deg>
			<pitch-offset-deg>30.0</pitch-offset-deg>
			<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
			<x-offset-m>-0.46</x-offset-m>
			<y-offset-m>1.19</y-offset-m>
			<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
			<field-of-view>44.3</field-of-view>
		</view>
		<exit>
			<condition>
				<not><property>/b707/start/startercover[0]</property></not>
			</condition>
		</exit>
	</step>
	
	<step>
		<message>Controllare che gli strumenti N2 stiano in zona verde.</message>
		<view>
			<heading-offset-deg>-40.0</heading-offset-deg>
			<pitch-offset-deg>-20.0</pitch-offset-deg>
			<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
			<x-offset-m>-0.46</x-offset-m>
			<y-offset-m>1.19</y-offset-m>
			<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
			<field-of-view>44.3</field-of-view>
		</view>
		<exit>
			<condition>
				<greater-than>
					<property>engines/engine[0]/n2</property>
					<value>50</value>
				</greater-than>
				<greater-than>
					<property>engines/engine[1]/n2</property>
					<value>50</value>
				</greater-than>
				<greater-than>
					<property>engines/engine[2]/n2</property>
					<value>50</value>
				</greater-than>
				<greater-than>
					<property>engines/engine[3]/n2</property>
					<value>50</value>
				</greater-than>
			</condition>
		</exit>
	</step>
		
	<step>
		<message>
			Porre il selettore AC PARALLELING su GEN 1.
			Ora sincronizzeremo i generatori.
		</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>244.2</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>4.8</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.4</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>20.3</field-of-view>
		</view>

		<marker>
				<x-m>-17.6066</x-m>
				<y-m>0.7000</y-m>
				<z-m>1.2455</z-m>
				<scale>1.6612</scale>
		</marker>

		<error>
			<message>Selezionare GEN 1.</message>
			<condition>
				<or>
					<less-than>
						<property>/b707/ac/ac-para-select</property>
						<value>1</value>
					</less-than>
					<greater-than>
						<property>/b707/ac/ac-para-select</property>
						<value>1</value>
					</greater-than>
				</or>
			</condition>
		</error>
		<exit>
			<condition>
				<equals>
					<property>/b707/ac/ac-para-select</property>
					<value>1</value>
				</equals>
			</condition>
		</exit>
	</step>
	
	<step>
		<message>
			Vogliamo regolare a 400 la frequenza dei generatori.
		</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>244.2</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>4.8</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.4</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>20.3</field-of-view>
		</view>

		<marker>
				<x-m>-17.6182</x-m>
				<y-m>0.6513</y-m>
				<z-m>1.3107</z-m>
				<scale>2.5372</scale>
		</marker>
	</step>

	<step>
		<message>
			Girare la manopola FREQ CONTROL fino allo spegnimento delle luci bianche di controllo.
		</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>247.7</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>4.0</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.4</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>21.3</field-of-view>
		</view>

		<marker>
				<x-m>-17.8314</x-m>
				<y-m>0.7000</y-m>
				<z-m>1.2174</z-m>
				<scale>1.7934</scale>
		</marker>
		<error>
			<message>Sincronizzare il generatore 1 adesso.</message>
			<condition>
				<or>
					<less-than>
						<property>/b707/generator/gen-freq[0]</property>
						<value>400</value>
					</less-than>
					<greater-than>
						<property>/b707/generator/gen-freq[0]</property>
						<value>400</value>
					</greater-than>
				</or>
			</condition>
		</error>
		<exit>
			<condition>
				<equals>
					<property>/b707/generator/gen-freq[0]</property>
					<value>400</value>
				</equals>
			</condition>
		</exit>
	</step>

	<step>
		<message>
			Porre il selettore AC PARALLELING su GEN 2.
		</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>244.2</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>4.8</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.4</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>20.3</field-of-view>
		</view>

		<marker>
				<x-m>-17.6066</x-m>
				<y-m>0.7000</y-m>
				<z-m>1.2455</z-m>
				<scale>1.6612</scale>
		</marker>

		<error>
			<message>Selezionare GEN 2.</message>
			<condition>
				<or>
					<less-than>
						<property>/b707/ac/ac-para-select</property>
						<value>2</value>
					</less-than>
					<greater-than>
						<property>/b707/ac/ac-para-select</property>
						<value>2</value>
					</greater-than>
				</or>
			</condition>
		</error>
		<exit>
			<condition>
				<equals>
					<property>/b707/ac/ac-para-select</property>
					<value>2</value>
				</equals>
			</condition>
		</exit>
	</step>
	
	<step>
		<message>
			Girare la manopola FREQ CONTROL fino allo spegnimento delle luci bianche di controllo.
		</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>247.7</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>4.0</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.4</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>21.3</field-of-view>
		</view>

		<marker>
				<x-m>-17.7785</x-m>
				<y-m>0.7000</y-m>
				<z-m>1.2174</z-m>
				<scale>1.7934</scale>
		</marker>
		<error>
			<message>Sincronizzare il generatore 2 adesso.</message>
			<condition>
				<or>
					<less-than>
						<property>/b707/generator/gen-freq[1]</property>
						<value>400</value>
					</less-than>
					<greater-than>
						<property>/b707/generator/gen-freq[1]</property>
						<value>400</value>
					</greater-than>
				</or>
			</condition>
		</error>
		<exit>
			<condition>
				<equals>
					<property>/b707/generator/gen-freq[1]</property>
					<value>400</value>
				</equals>
			</condition>
		</exit>
	</step>
	
	<step>
		<message>
			Porre il selettore AC PARALLELING su GEN 3.
		</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>244.2</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>4.8</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.4</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>20.3</field-of-view>
		</view>

		<marker>
				<x-m>-17.5719</x-m>
				<y-m>0.7000</y-m>
				<z-m>1.2695</z-m>
				<scale>1.6612</scale>
		</marker>

		<error>
			<message>Selezionare GEN 3.</message>
			<condition>
				<or>
					<less-than>
						<property>/b707/ac/ac-para-select</property>
						<value>4</value>
					</less-than>
					<greater-than>
						<property>/b707/ac/ac-para-select</property>
						<value>4</value>
					</greater-than>
				</or>
			</condition>
		</error>
		<exit>
			<condition>
				<equals>
					<property>/b707/ac/ac-para-select</property>
					<value>4</value>
				</equals>
			</condition>
		</exit>
	</step>
	
	<step>
		<message>
			Girare la manopola FREQ CONTROL fino allo spegnimento delle luci bianche di controllo.
		</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>247.7</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>4.0</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.4</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>21.3</field-of-view>
		</view>

		<marker>
				<x-m>-17.7248</x-m>
				<y-m>0.7000</y-m>
				<z-m>1.2149</z-m>
				<scale>1.7934</scale>
		</marker>
		<error>
			<message>Sincronizzare il generatore 3 adesso.</message>
			<condition>
				<or>
					<less-than>
						<property>/b707/generator/gen-freq[2]</property>
						<value>400</value>
					</less-than>
					<greater-than>
						<property>/b707/generator/gen-freq[2]</property>
						<value>400</value>
					</greater-than>
				</or>
			</condition>
		</error>
		<exit>
			<condition>
				<equals>
					<property>/b707/generator/gen-freq[2]</property>
					<value>400</value>
				</equals>
			</condition>
		</exit>
	</step>
	
	<step>
		<message>
			Porre il selettore AC PARALLELING su GEN 4.
		</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>244.2</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>4.8</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.4</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>20.3</field-of-view>
		</view>

		<marker>
				<x-m>-17.5719</x-m>
				<y-m>0.7000</y-m>
				<z-m>1.2695</z-m>
				<scale>1.6612</scale>
		</marker>

		<error>
			<message>Selezionare gen 4.</message>
			<condition>
				<or>
					<less-than>
						<property>/b707/ac/ac-para-select</property>
						<value>5</value>
					</less-than>
					<greater-than>
						<property>/b707/ac/ac-para-select</property>
						<value>5</value>
					</greater-than>
				</or>
			</condition>
		</error>
		<exit>
			<condition>
				<equals>
					<property>/b707/ac/ac-para-select</property>
					<value>5</value>
				</equals>
			</condition>
		</exit>
	</step>
	
	<step>
		<message>
			Girare la manopola FREQ CONTROL fino allo spegnimento delle luci bianche di controllo.
		</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>247.7</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>4.0</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.4</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>21.3</field-of-view>
		</view>

		<marker>
				<x-m>-17.6719</x-m>
				<y-m>0.7000</y-m>
				<z-m>1.2149</z-m>
				<scale>1.7934</scale>
		</marker>
		<error>
			<message>Sincronizzare il generatore 4 adesso.</message>
			<condition>
				<or>
					<less-than>
						<property>/b707/generator/gen-freq[3]</property>
						<value>400</value>
					</less-than>
					<greater-than>
						<property>/b707/generator/gen-freq[3]</property>
						<value>400</value>
					</greater-than>
				</or>
			</condition>
		</error>
		<exit>
			<condition>
				<equals>
					<property>/b707/generator/gen-freq[3]</property>
					<value>400</value>
				</equals>
			</condition>
		</exit>
	</step>
	
	<step>
		<message>
			Riporre il selettore AC PARALLELING su GEN 1.
		</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>244.2</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>4.8</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.4</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>20.3</field-of-view>
		</view>

		<marker>
				<x-m>-17.6066</x-m>
				<y-m>0.7000</y-m>
				<z-m>1.2455</z-m>
				<scale>1.6612</scale>
		</marker>

		<error>
			<message>Selezionare GEN 1.</message>
			<condition>
				<or>
					<less-than>
						<property>/b707/ac/ac-para-select</property>
						<value>1</value>
					</less-than>
					<greater-than>
						<property>/b707/ac/ac-para-select</property>
						<value>1</value>
					</greater-than>
				</or>
			</condition>
		</error>
		<exit>
			<condition>
				<equals>
					<property>/b707/ac/ac-para-select</property>
					<value>1</value>
				</equals>
			</condition>
		</exit>
	</step>
	
	<step>
		<message>
			Chiudere tutti i BUS-TIE BREAKER, ora (alzare ogni levetta).
			Richiudere i coperchi.
		</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>244.9</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>9.7</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.4</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>16.7</field-of-view>
		</view>

		<marker>
				<x-m>-17.8653</x-m>
				<y-m>0.5992</y-m>
				<z-m>1.3669</z-m>
				<scale>1.6628</scale>
		</marker>
		<error>
			<message>
				Chiudere tutti i BUS (muovere su CLOSE, verso l'alto)!
				Richiudere i coperchi.
			</message>
			<condition>
				<not><property>/b707/generator/gen-bus-tie[0]</property></not>
				<not><property>/b707/generator/gen-bus-tie[1]</property></not>
				<not><property>/b707/generator/gen-bus-tie[2]</property></not>
				<not><property>/b707/generator/gen-bus-tie[3]</property></not>
			</condition>
		</error>
		<exit>
			<condition>
				<property>/b707/generator/gen-bus-tie[0]</property>
				<property>/b707/generator/gen-bus-tie[1]</property>
				<property>/b707/generator/gen-bus-tie[2]</property>
				<property>/b707/generator/gen-bus-tie[3]</property>
			</condition>
		</exit>
	</step>
	
	<step>
		<message>
			La nostra fonte principale di energia sara adesso il generatore 1.
			Girare il selettore su GEN 1.
		</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>238.1</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>7.5</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.3</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>14.5</field-of-view>
		</view>

		<marker>
				<x-m>-17.5620</x-m>
				<y-m>0.6000</y-m>
				<z-m>1.3686</z-m>
				<scale>1.3967</scale>
		</marker>
		<error>
			<message>Selezionare GEN 1.</message>
			<condition>
				<or>
					<less-than>
						<property>/b707/ess-power-switch</property>
						<value>1</value>
					</less-than>
					<greater-than>
						<property>/b707/ess-power-switch</property>
						<value>1</value>
					</greater-than>
				</or>
			</condition>
		</error>
		<exit>
			<condition>
				<equals>
					<property>/b707/ess-power-switch</property>
					<value>1</value>
				</equals>
			</condition>
		</exit>
	</step>
	
	<step>
		<message>
			Interrompere la connessione all'unita di alimentazione esterna.
			Nel menu principale: Boeing 707 / Unita di alimentazione esterna
			(o External Power Unit).
		</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>237.8</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>8.2</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.3</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>15.9</field-of-view>
		</view>

		<marker>
				<x-m>-17.5785</x-m>
				<y-m>0.6000</y-m>
				<z-m>1.4091</z-m>
				<scale>1.4959</scale>
		</marker>
		<error>
			<message>
				Porre su OFF
			</message>
			<condition>
				<property>/b707/ground-connect</property>
			</condition>
		</error>
		<exit>
			<condition>
				<not><property>/b707/ground-connect</property></not>
			</condition>
		</exit>
	</step>

	<step>
		<message>
			Scollegare il generatore esterno ora.
			Nel menu principale: B707 / Unita di alimentazione esterna
			(o External Power Unit).
		</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>240.8</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>4.0</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.4</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>49.1</field-of-view>
		</view>

		<marker>
				<x-m>-17.5636</x-m>
				<y-m>0.5711</y-m>
				<z-m>1.3967</z-m>
				<scale>1.6612</scale>
		</marker>

		<exit>
			<condition>
				<not><property>/b707/external-power-connected</property></not>
			</condition>
		</exit>
	</step>
	
	<step>
		<message>
			L'unita di alimentazione esterna e stata scollegata.
		</message>
		<view>
			<view-number>1</view-number>
			<heading-offset-deg>182.1</heading-offset-deg>
			<pitch-offset-deg>-4.6</pitch-offset-deg>
			<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
			<x-offset-m>0.3</x-offset-m>
			<y-offset-m>1.8</y-offset-m>
			<z-offset-m>-32.0</z-offset-m>
			<field-of-view>70</field-of-view>
		</view>
		<exit>
			<condition>
				<not><property>/b707/external-power-connected</property></not>
			</condition>
		</exit>
	</step>
	
	
	<step>
		<message>
			Attivare il convertitore 115 Volt 40 Hz per la cabina privata e la cucina.
		</message>
		<view>
			<heading-offset-deg>239.9</heading-offset-deg>
			<pitch-offset-deg>-4.9</pitch-offset-deg>
			<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
			<x-offset-m>-0.4</x-offset-m>
			<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
			<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
			<field-of-view>28.6</field-of-view>
		</view>

		<marker>
			<x-m>-17.5876</x-m>
			<y-m>0.5711</y-m>
			<z-m>1.0636</z-m>
			<scale>1.6612</scale>
		</marker>
		<error>
			<message>
				Porre su ON.
			</message>
			<condition>
				<not><property>/b707/generator/hertz-converter</property></not>
			</condition>
		</error>
		<exit>
			<condition>
				<property>/b707/generator/hertz-converter</property>
			</condition>
		</exit>
	</step>
	
	<step>
		<message>
			Equipment Cooling Pumps: porre su NORM.
		</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>239.9</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>-4.9</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.4</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>28.6</field-of-view>
		</view>

		<marker>
				<x-m>-17.5876</x-m>
				<y-m>0.5711</y-m>
				<z-m>1.1157</z-m>
				<scale>1.6612</scale>
		</marker>

		<error>
			<message>
				Porre entrambi gli interruttori su NORM.
			</message>
			<condition>
				<not><property>/b707/equipment/ovbd-dump</property></not>
				<not><property>/b707/equipment/blower</property></not>
			</condition>
		</error>
		<exit>
			<condition>
				<property>/b707/equipment/ovbd-dump</property>
				<property>/b707/equipment/blower</property>
			</condition>
		</exit>
	</step>
	
	<step>
		<message>
			RAM AIR: aprire il coperchio e porre su OPEN (verso l'alto).
			Richiudere il coperchio.
		</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>229.9</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>8.2</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.4</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>30.1</field-of-view>
		</view>

		<marker>
				<x-m>-17.3264</x-m>
				<y-m>0.5356</y-m>
				<z-m>1.4959</z-m>
				<scale>2.3224</scale>
		</marker>

		<error>
			<message>
				Porre su OPEN e richiudere il coperchio.
			</message>
			<condition>
				<not><property>/b707/air-conditioning/ram-air-switch</property></not>
			</condition>
		</error>
		<exit>
			<condition>
				<property>/b707/air-conditioning/ram-air-switch</property>
			</condition>
		</exit>
	</step>	

	<step>
		<message>
			Attivare il compressore d'aria sul motore 2.
			Porre su START. Se l'indicazione RPM (giri al minuto)
			supera il 115% riavviare il compressore.
		</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>229.9</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>8.2</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.4</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>30.1</field-of-view>
		</view>

		<marker>
				<x-m>-17.5041</x-m>
				<y-m>0.5356</y-m>
				<z-m>1.4579</z-m>
				<scale>2.3224</scale>
		</marker>
		<error>
			<message>
				Porre su START. Se l'indicazione RPM (giri al minuto)
				supera il 115% riavviare il compressore.
			</message>
			<condition>
				<not><property>/b707/air-conditioning/compressor-start[0]</property></not>
				<greater-than>
					<property>/b707/air-conditioning/compressor-rpm[0]</property>
					<value>115</value>
				</greater-than>
			</condition>
		</error>
		<exit>
			<condition>
				<property>/b707/air-conditioning/compressor-start[0]</property>
				<less-than>
					<property>/b707/air-conditioning/compressor-rpm[0]</property>
					<value>115</value>
				</less-than>
				<greater-than>
					<property>/b707/air-conditioning/compressor-rpm[0]</property>
					<value>90</value>
				</greater-than>	
			</condition>
		</exit>
	</step>	

	<step>
		<message>
			Attivare il compressore d'aria sul motore 3.
			Porre su START. Se l'indicazione RPM supera il 115% riattivare il compressore.
			Controllare anche le luci ambra del compressore 1 e riavviarlo se necessario.
		</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>229.9</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>8.2</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.4</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>30.1</field-of-view>
		</view>

		<marker>
				<x-m>-17.4537</x-m>
				<y-m>0.5356</y-m>
				<z-m>1.4579</z-m>
				<scale>2.3224</scale>
		</marker>
		<error>
			<message>
				Porre su START. Se l'indicazione RPM supera il 115% riattivare il compressore.
				Controllare anche le luci ambra del compressore 1 e riavviarlo se necessario.
			</message>
			<condition>
				<not><property>/b707/air-conditioning/compressor-start[1]</property></not>
				<or>			
					<greater-than>
						<property>/b707/air-conditioning/compressor-rpm[1]</property>
						<value>115</value>
					</greater-than>				
					<greater-than>
						<property>/b707/air-conditioning/compressor-rpm[0]</property>
						<value>115</value>
					</greater-than>
				</or>
			</condition>
		</error>
		<exit>
			<condition>
				<property>/b707/air-conditioning/compressor-start[1]</property>
				<less-than>
					<property>/b707/air-conditioning/compressor-rpm[1]</property>
					<value>115</value>
				</less-than>
				<greater-than>
					<property>/b707/air-conditioning/compressor-rpm[1]</property>
					<value>90</value>
				</greater-than>	
			</condition>
		</exit>
	</step>

	<step>
		<message>
			Attivare il compressore d'aria sul motore 4.
			Porre su START. Se l'indicazione RPM supera il 115% riattivare il compressore.
			Controllare anche le luci ambra dei compressori 1 e 2 e riavviarli se necessario.
		</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>229.9</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>8.2</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.4</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>30.1</field-of-view>
		</view>

		<marker>
				<x-m>-17.4041</x-m>
				<y-m>0.5356</y-m>
				<z-m>1.4579</z-m>
				<scale>2.3224</scale>
		</marker>
		<error>
			<message>
				Porre su START. Se l'indicazione RPM supera il 115% riattivare il compressore.
				Controllare anche le luci ambra dei compressori 1 e 2 e riavviarli se necessario.
			</message>
			<condition>
				<not><property>/b707/air-conditioning/compressor-start[2]</property></not>
				<or>
					<greater-than>
						<property>/b707/air-conditioning/compressor-rpm[2]</property>
						<value>115</value>
					</greater-than>				
					<greater-than>
						<property>/b707/air-conditioning/compressor-rpm[1]</property>
						<value>115</value>
					</greater-than>				
					<greater-than>
						<property>/b707/air-conditioning/compressor-rpm[0]</property>
						<value>115</value>
					</greater-than>
				</or>
			</condition>
		</error>
		<exit>
			<condition>
				<property>/b707/air-conditioning/compressor-start[2]</property>
				<less-than>
					<property>/b707/air-conditioning/compressor-rpm[2]</property>
					<value>115</value>
				</less-than>
				<greater-than>
					<property>/b707/air-conditioning/compressor-rpm[2]</property>
					<value>90</value>
				</greater-than>	
			</condition>
		</exit>
	</step>

	<step>
		<message>
			WING VALVE (condotto trasversale):
			porre entrambi su OPEN.
		</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>229.9</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>8.2</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.4</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>30.1</field-of-view>
		</view>

		<marker>
				<x-m>-17.4801</x-m>
				<y-m>0.5356</y-m>
				<z-m>1.4166</z-m>
				<scale>2.3224</scale>
		</marker>
		<error>
			<message>
				WING VALVE (condotto trasversale):
				porre L e R su OPEN.
			</message>
			<condition>
				<not><property>/b707/air-conditioning/wing-valve[0]</property></not>
				<not><property>/b707/air-conditioning/wing-valve[1]</property></not>
			</condition>
		</error>
		<exit>
			<condition>
				<property>/b707/air-conditioning/wing-valve[0]</property>
				<property>/b707/air-conditioning/wing-valve[1]</property>
			</condition>
		</exit>
	</step>

	<step>
		<message>
			Attivare le unita di aria condizionata, dopo aver aperto il coperchio.
			Richiudere il coperchio.
		</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>229.9</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>8.2</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.4</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>30.1</field-of-view>
		</view>

		<marker>
				<x-m>-17.4933</x-m>
				<y-m>0.5356</y-m>
				<z-m>1.3620</z-m>
				<scale>3.2811</scale>
		</marker>
		<error>
			<message>
				Attivare entrambe le unita di aria condizionata, porre su ON.
				Richiudere il coperchio.
			</message>
			<condition>
				<not><property>/b707/air-conditioning/air-cond-unit-left-start</property></not>
				<not><property>/b707/air-conditioning/air-cond-unit-right-start</property></not>
			</condition>
		</error>
		<exit>
			<condition>
				<property>/b707/air-conditioning/air-cond-unit-left-start</property>
				<property>/b707/air-conditioning/air-cond-unit-right-start</property>
			</condition>
		</exit>
	</step>	

	<step>
		<message>
			SAFETY air VALVE OVERRIDE:
			Aprire il coperchio, abbassare la levetta e richiudere il coperchio.
		</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>227.6</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>3.8</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.4</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>23.5</field-of-view>
		</view>

		<marker>
				<x-m>-17.1619</x-m>
				<y-m>0.5711</y-m>
				<z-m>1.3967</z-m>
				<scale>2.3224</scale>
		</marker>

		<error>
			<message>
				Abbassare la levetta e richiudere il coperchio.
			</message>
			<condition>
				<not><property>/b707/pressurization/safety-valve</property></not>
			</condition>
		</error>
		<exit>
			<condition>
				<property>/b707/pressurization/safety-valve</property>
			</condition>
		</exit>
	</step>		
	
	<step>
		<message>
			Ora attivare la modalita AUTO della pressurizzazione. 
		</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>227.6</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>3.8</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.4</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>23.5</field-of-view>
		</view>

		<marker>
				<x-m>-17.4264</x-m>
				<y-m>0.5711</y-m>
				<z-m>1.2380</z-m>
				<scale>1.8100</scale>
		</marker>
		<error>
			<message>
				Porre l'interruttore su AUTO.
			</message>
			<condition>
				<not><property>/b707/pressurization/manual-mode-switch</property></not>
			</condition>
		</error>
		<exit>
			<condition>
				<property>/b707/pressurization/manual-mode-switch</property>
			</condition>
		</exit>
	</step>	

	<step>
		<message>
			Selezionare la posizione TAKE OFF (in alto). 
		</message>
		<view>
				<heading-offset-deg>235.3</heading-offset-deg>
				<pitch-offset-deg>1.4</pitch-offset-deg>
				<roll-offset-deg>0.0</roll-offset-deg>
				<x-offset-m>-0.4</x-offset-m>
				<y-offset-m>1.2</y-offset-m>
				<z-offset-m>-18.2</z-offset-m>
				<field-of-view>14.3</field-of-view>
		</view>

		<marker>
				<x-m>-17.5785</x-m>
				<y-m>0.5711</y-m>
				<z-m>1.2380</z-m>
				<scale>1.1488</scale>
		</marker>
		<error>
			<message>
				Porre l'interruttore su TAKE OFF (in alto).
			</message>
			<condition>
				<not><property>/b707/pressurization/mode-switch</property></not>
			</condition>
		</error>
		<exit>
			<condition>
				<property>/b707/pressurization/mode-switch</property>
			</condition>
		</exit>
	</step>	
			
	<end>
		<message>Tutti i motori avviati. Generatori chiusi. Buon viaggio!</message>
		<view>
			<heading-offset-deg>0</heading-offset-deg>
			<pitch-offset-deg>-16</pitch-offset-deg>
			<field-of-view>72</field-of-view>
		</view>
	</end>

</PropertyList>
