<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<PropertyList>
  <name>DE-3-TAXI</name>
  <description>
Mit der Hilfe dieses Tutorials können Sie ein Taxi mit Ihrem DC-3 zu tun

  </description>

<!-- Configuration au démarrage du tutoriel-->

  <init>
    <set>
      <property>controls/gear/tailwheel-lock</property>
      <value>1</value>
    </set>
    <set>
      <property>controls/flight/flaps</property>
      <value>0.0</value>
    </set>

    <set>
      <property>engines/engine/running</property>
      <value>true</value>
    </set>

    <set>
      <property>controls/flight/elevator-trim</property>
      <value>0</value>
    </set>

    <set>
      <property>controls/flight/elevator-trim</property>
      <value>0</value>
    </set>

    <set>
      <property>controls/flight/aileron-trim</property>
      <value>0</value>
    </set>

    <set>
      <property>controls/flight/rudder-trim</property>
      <value>0</value>
    </set>

    <set>
      <property>instrumentation/doors/crew/position-norm</property>
      <value>0</value>
    </set>

    <set>
      <property>instrumentation/doors/cargo/position-norm</property>
      <value>0</value>
    </set>
  </init>

  <step>
      <message> </message>
    <view>
      <heading-offset-deg>0</heading-offset-deg>
      <pitch-offset-deg>0</pitch-offset-deg>
      <roll-offset-deg>0</roll-offset-deg>
      <x-offset-m>-0.475</x-offset-m>
      <y-offset-m>0.434</y-offset-m>
      <z-offset-m>-7.965</z-offset-m>
      <field-of-view>56</field-of-view>
    </view>
	<error>
   <message>Starten Sie bitte die Motoren, Sie konnen das Tutorial FRdemarrage sehen</message>
      <condition>
        <equals>
          <property>engines/engine/running</property>
          <value>0</value>
        </equals>
      </condition>
    </error>
    <exit>
   <message>Sind Die Motoren starten ?</message>
      <condition>
		<equals>
          <property>engines/engine/running</property>
          <value>1</value>
        </equals>
      </condition>
    </exit>
  </step>

<!-- explications-->
  <step>
    <message>So gehen wir !</message>
    <view>
      <heading-offset-deg>0</heading-offset-deg>
      <pitch-offset-deg>-13</pitch-offset-deg>
      <roll-offset-deg>0</roll-offset-deg>
      <x-offset-m>-0.4</x-offset-m>
      <y-offset-m>0.434</y-offset-m>
      <z-offset-m>-7.965</z-offset-m>
      <field-of-view>60</field-of-view>
    </view>
  </step>

  <step>
    <message>Die DC-3 hat eine Differentialbremse Richtung</message>
    <view>
      <heading-offset-deg>0</heading-offset-deg>
      <pitch-offset-deg>-13</pitch-offset-deg>
      <roll-offset-deg>0</roll-offset-deg>
      <x-offset-m>-0.4</x-offset-m>
      <y-offset-m>0.434</y-offset-m>
      <z-offset-m>-7.965</z-offset-m>
      <field-of-view>60</field-of-view>
    </view>
  </step>

  <step>
    <message>Wir beginnen mit der offnung des Spornrad</message>
      <view>
      <heading-offset-deg>0</heading-offset-deg>
      <pitch-offset-deg>-50</pitch-offset-deg>
      <roll-offset-deg>0</roll-offset-deg>
      <x-offset-m>0</x-offset-m>
      <y-offset-m>-0.1</y-offset-m>
      <z-offset-m>-7.9</z-offset-m>
      <field-of-view>52</field-of-view>
    </view>
  </step>

  <step>
    <message>Wir beginnen mit der offnung des Spornrad</message>
  </step>

  <step>
    <message>Zuerst entziehen die Parkbremse</message>
      <view>
      <heading-offset-deg>0</heading-offset-deg>
      <pitch-offset-deg>-12</pitch-offset-deg>
      <roll-offset-deg>0</roll-offset-deg>
      <x-offset-m>-0.05</x-offset-m>
      <y-offset-m>-0.4</y-offset-m>
      <z-offset-m>-8</z-offset-m>
      <field-of-view>52</field-of-view>
    </view>
    <error>
	  <message>Klicken Sie auf den roten Knopf or shift+b</message>
      <condition>
		<equals>
          <property>controls/gear/brake-parking</property>
          <value>1</value>
		</equals>
      </condition>
    </error>
    <exit>
      <condition>
		<equals>
          <property>controls/gear/brake-parking</property>
          <value>0</value>
        </equals>
      </condition>
    </exit>  
  </step>

  <step>
    <message>Drucken Sie den Gashebel leicht</message>
	 <view>
      <heading-offset-deg>0</heading-offset-deg>
      <pitch-offset-deg>-8</pitch-offset-deg>
      <roll-offset-deg>0</roll-offset-deg>
      <x-offset-m>-0.475</x-offset-m>
      <y-offset-m>0.434</y-offset-m>
      <z-offset-m>-7.965</z-offset-m>
      <field-of-view>60</field-of-view>
    </view>
    <error>
      <message>doucement tout de meme !</message>
      <condition>
          <greater-than>
            <property>controls/engines/engine[0]/throttle</property>
            <value>0.9</value>
          </greater-than>
        <less-than>
          <property>controls/engines/engine[0]/throttle</property>
          <value>0.3</value>
        </less-than>
      </condition>
    </error>
    <exit>
      <condition>
        <less-than>
          <property>controls/engines/engine[0]/throttle</property>
          <value>0.3</value>
        </less-than>
      </condition>
    </exit>
  </step>

  <step>
    <message>Das Flugzeug wird vorfahren</message>
  </step>

  <step>
    <message>Sie können führen das Flugzeug mit der rechten Bremse (Taste ".")</message>
  </step>
  <step>
    <message>der linksten Bremse (Taste ",")</message>
  </step>
  <step>
    <message>vor dem Abflug vergessen Sie nicht,  das Spornrad zu lock </message>
  </step>
  
  <end>
    <message>Mit ein wenig Ubung werden, konnen Sie die DC-3 leiten</message>
  </end>
</PropertyList>
